响应时间测试

测试方法：
1）此项为必须核准的内容，不是检查站日常测试的内容。

2）选择检查站核准测试时，点击系统，进入“响应时间测试”界面，从代号（1-12）中选择一个测试条件，点击“开始测试”按钮进行测试，在 PAU 没有制动力时，底盘测功机滚筒以 64.4km/h 的初始线速度减速转动。

3）当滚筒线速度达到 56.3km/h 时，向滚筒施加的制动力为：相当于表1-6中[a]所示速度下的[b]所示的负荷功率，即向滚筒施加如[b1]所示的制动力。

4）当滚筒线速度达到表1-6[a]所示的速度时，向滚筒施加的制动力为：相当于[a]所示速度下的[c]所示的负荷功率，即向滚筒施加如[c1]所示的制动力。

5）当步骤（4）的指令发出时，时间记录开始。监测并记录 PAU 的负荷传感器件的实际输出信号。当达到表1-6[c2]所示的制动力时，此刻时间记为响应时间。当 PAU 的负荷传感器件的输出达到最大值时，此值记为超调量。

注：步骤3-5由系统自动完成。

文档说明：
1）底盘测功机响应时间测试表如表所示。

代号	[a]    [b]	[b1]	[c]	[c1]	[c2]	    [c3]
变量   速度   初负荷   制动力  末负荷  制动力  90％[c1]   662.4/[a]

1	16	2.9	657.6	7.4	1644.1	1479.9	    41.1

2	16	7.4	1644.1	2.9	657.6	591.8	    41.1

3	24	11.8	1757.4	16.2	2416.4	2174.8	    27.6

4	24	16.2	2416.4	11.8	1757.4	1581.7	    27.6

5	40	14.7	1323.5	19.1	1720.6	1548.5	    16.6

6	40	19.1	1720.6	14.7	1323.5	1191.2	    16.6

7	48	4.4	329.0	11.8	876.9	789.2	    13.8

8	48	11.8	876.9	4.4	329.0	296.1	    13.8

5）验收标准
（1）从制动力阶跃变化时刻起，底盘测功机达到 90％制动力的响应时间不大于 300ms。
（2）从制动力阶跃变化时刻起，平均稳定时间不大于 600ms


功能要求：
1）设备制造商需提供底盘测功机加载响应测试程序以进行核准测试。
2）选定试验项目编号，控制软件可按照试验项目编号在相应的速度下加载。
3）底盘测功机加载响应测试界面应具有屏幕打印功能。测试数据记录可打印。