底盘测功机寄生功率滑行测试
测试方法：
1）此项为必须核准的内容，也是检查站日常测试的内容。

2）选择检查站日常测试时，将车开到指定测试地点，等待测试，然后点击系统，进入“寄生功率滑行试验”界面，点击“开始测试”按钮，由驱动电机带动滚筒转动到至少 56km/h 的线速度，然后使驱动电机断电进行寄生功率 PLHP 滑行测试，但外力不能对滑行测试结果产生影响，取得的数值会显示在屏幕上，然后可以点击“寄生功曲线”按钮，查看寄生功率和速度的曲线图。

3）选择检查站核准测试时，将车开到指定测试地点，等待测试，然后点击系统，进入“寄生功率滑行试验”界面，点击“开始测试”按钮，可由驱动电机或外力带动滚筒转动到至少 96km/h 的线速度，然后使驱动电机断电进行寄生功率 PLHP 滑行测试，但外力不能对滑行测试结果产生影响，取得的数值会显示在屏幕上，然后可以点击“寄生功曲线”按钮，查看寄生功率和速度的曲线图。

文档说明：
日常滑行测试的速度间隔区间、相应的名义速度和数据记录如表 1－1 所示。
寄生功率滑行测试速度区间51～45km/h	48～32km/h	35～29km/h	32～16km/h	
名义速度	         48km/h	          40km/h	32km/h	         24km/h	
数据记录	          t1	           t2	          t3	           t4	

核准滑行测试的速度间隔区间、相应的名义速度和数据记录如表 1－2 所示。
寄生功率滑行测试
速度区间                   名义速度	数据记录	
92km/h～84km/h	            88 km/h	 t1	
84km/h～76km/h	            80 km/h	 t2	
76km/h～68km/h	            72 km/h	 t3	
68km/h～60km/h	            64 km/h	 t4	
60km/h～52km/h	            56 km/h	 t5	
52km/h～44km/h	            48 km/h	 t6
44km/h～36km/h	            40 km/h	 t7
36km/h～28km/h	            32 km/h	 t8
28km/h～20km/h	            24 km/h	 t9
20km/h～12km/h	            16 km/h	 t10

1）检查站日常测试寄生功率计算公式：
PLHPvX＝0.00123457vX×DIW /  tX      （1－9）
式中，PLHPvX 为名义速度为 vX 时的寄生功率，kW，vX＝48 km/h，40 km/h，32 km/h，24 km/h；tX为相应速度段的滑行时间，s；DIW 的意义同上。
2）环保型式核准测试时，底盘测功机系统寄生功率计算公式：
PLHPvX＝0.00061728vX×DIW /  tX      （1－10）式中，PLHPvX 为名义速度为 vX 时的寄生功率，kW，vX＝88，80，72，64，56，48，40，32，24，16 km/h；  tX 为相应速度段的滑行时间，s；DIW 意义同上。
3）根据测得的底盘测功机各速度点的寄生功率，应分别拟合生成寄生功率－速度曲线。但40km/h 和 24km/h 两名义速度时的寄生功率值应另行记录。
4）寄生功率测试时，底盘测功机所有转动件均需转动。