底盘测功机转动惯量等效汽车质量（DIW）测试
测试方法：
1）此项为核准测试的内容，不是检查站日常测试的内容。

2）检测站核准测试时，点击进入系统，进入“惯量测试”界面，首先底盘测功机充分预热，对底盘测功机不加载，点击“开始测试”按钮，检测底盘测功机在正常结构状态时的（48~32）km/h 的滑行时间 t1，测试后根据提示，拆去底盘测功机的机械飞轮，底盘测功机再充分预热，对底盘测功机不加载，检测拆去机械飞轮时底盘测功机（48~32）km/h 的滑行时间 t2。

3）底盘测功机制造商应说明其 DIW 的确定方法并提交其测试结果，证明 DIW 在本技术条件要求的范围内，且应得到环保局指定的核准单位的认可。

文档说明:
1）计算 DIW  DIW =(DIW fly × t1)/(t1- t2)（1－2）
式中，DIW 为底盘测功机所有转动件转动惯量的等效汽车质量，kg；DIWfly 为机械飞轮转动惯量的等效汽车质量，kg；t1 为底盘测功机正常结构状态时（48~32）km/h 的实测滑行时间，s；t2 为拆去飞轮后底盘测功机（48~32）km/h 的实测滑行时间，s。
2）设备生产厂家需提供机械飞轮图纸和机械飞轮的转动惯量数值，且需得到环保局指定核准单位的认可。
3）验收标准
（1）DIW 应为（907.2±18.1）kg。
（2）各底盘测功机实际的 DIW 与铭牌上示出的 DIW 误差范围为±4.5kg

注意：
DIW fly由设备厂家提供